**Очистка металла от коррозии.**

 Очистка металла от коррозии, [ржавчины](http://peskostruy.spb.ru/udalenie-rzhavchiny/) и грязи осуществляется благодаря готовым импортным средствам, созданным специально для ее удаления. Но у таких средств есть существенный недостаток — они, как правило, обладают очень низкой эффективностью. Качественная очистка металла таким способом маловероятна, в лучшем случае удастся справиться с легким малозаметным налетом. При этом стоимость подобных средств достаточно высока.

 Антикоррозийная обработка деталей при помощи [пескоструя](http://peskostruy.spb.ru/) производится до нанесения на поверхность металла защитных составов или свежего покрытия. Данная технология позволяет эффективно очистить их от продуктов коррозии, затвердевших нефтепродуктов, солевых окалин, нагара и следов предыдущих покрасок.

|  |  |
| --- | --- |
| Очистка металла от коррозии  | от 200 р/м2 |
| Пескоструйная обработка нержавеющей листовой стали | от 200 р/м2  |
| Пескоструйная обработка черного листового металла от коррозии (ржавчины) | от 250 р/м2 |
| Пескоструйная обработка черного листового металла от краски (не порошковой) | от 250 р/м2 |
| Пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины) | от 300 р/м2 |
| Пескоструйная обработка ковки | от 700 р/м2 |